人民广场1号线站台数据采集测试方案
采集时间：待定
采集地点：人民广场地铁站1号线站台。
测试内容：数据采集
采集人员：3人（人员待定）
测试工具：6部手机（3台5G+蓝牙，3台4G+蓝牙）
事前准备阶段：根据项目要求，召开会议，谈论数据采集活动方案。事先要到人民广场地铁站站台的设计图，了解站台的位置和室内结构信息。安排参加测试的人员名单，确定测试的时间和地点，准备测试工具，讨论测试实施方案。
事中测试阶段：根据设计图分析，1号线站台为上下行地铁共用站台，整体轮廓为矩形。
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该图为1号线站台，蓝色区域为测试区域，周长约为348米，面积约为2240平方米。
本次将1号线站台分为三个部分进行测试采集，分别为上行方向的站台边缘到楼梯边缘、楼梯/电梯两侧边缘平行线所围成的矩形区域以及下行方向站台边缘到楼梯边缘区域。
本次测试分别采用行走测试以及定点测试两种采集方式。
行走测按照所画的三个区域从某个顶点处按照顺时针方向进行行走，目前预设行走速度为1—2m/s。因楼梯的所在区域被划分成多个矩形，所以需要测试人员记录好每个区域采集的开始结束时间。
行走测试路线为下图所示：
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定点测试方法为测试人在选定的点出依次站立固定时长，记录站立时的开始结束时间以及站立时长。
其中定点测试的点位分别为区域的拐角处顶点，从顶点开始计算每隔三米的一个定点以及站台中柱子的四个方向的固定点位。
测试中遇到问题，或者数据有误，会影响测试效果，测试人员马上改进。
事后测试阶段：
测试后导出测试数据，作为数据来源。并结合实际情况判断是否新加字段，若需要则联系工作人员添加。
其中采集数据包括：时间、终端ID、信号强度（包含蓝牙信号和5G信号）等，格式固定，可以用于后期预处理。
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