压力鞋垫操作文档

点击桌面名为“SimpleFlexinfitSdk”软件运行

进入界面后首先查看在使用的两个采集盒子端口，查看方法如图，点击设置进入蓝牙与设备，然后点击显示更多设备
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拉到最后点击“更多设备和打印机”进入设备界面
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根据实际使用情况查看蓝牙端口，例如此处使用的蓝牙模块编号为513，那么双击513设备点开服务查看端口号，这里端口号为：COM17，那么在“SimpleFlexinfitSdk”软件中对应的蓝牙选择17这个数字（LX为左脚，RX为右脚）
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首先将一对蓝牙采集模组和鞋子链接并启动。

然后进入程序采集页面后选择左右脚对应的蓝牙端口，然后刷新列表，小程序注册的病人信息会出现在列表中，点击病人信息行，会自动填充表格，部分表格根据实际情况填写例如：科室，医生等信息。

然后点击链接按钮，等两个足印出现热力图信息时让患者开始行走。此时再点击采集按钮，每次行走30-60秒，然后点击停止让病人停止行走。点击停止后等待5-10秒后点击结束采集并分析（因为此过程需要将两个脚印数据进行合并，需要一段时间，如果提前点击或者报错没有合成成功则需要重新进行检测）。
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当采集完成后会自动跳到可视化分析页面，在这个页面可以进行行走时的脚印回放以及结合之前测试的扫描仪和足压板报告生成总体报告。

生成总体报告方法：点击生成报告，会弹出一个信息框其中需要选择之前测试导出的三项报告：扫描仪报告以及足压板的动态和静态对比报告。
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选择扫描仪报告时，需选中文件大小较大的那一份。

第二个选择的是静态对比报告，选择下图中的静态和标准足行对比的文档

第三个是选择动态报告即到处动态的第一个文档
[image: image7.png]xE AT

PEESDRRR SR AR IR S

|| o2 3T x EFI(Kgf)
|
« > v A > £@ > ikizZE ik 059532 000022 v G
|- i = -
" - S /
y = =4 er ] = P
3 dshens 20REAYY AP:05 WPS PDF 378 86 KB
R Bx -
| foot_plate_gefort20240109_103530 2024/1/9 10:35 WPS PDF 37#% 701 KB
> @ OneDrive
] shen 2024/1/9 10:04 WPS PDF 7% 76 KB
) shenl 2024/1/9 10:04 WPS PDF 8% 184 KB
| o= »
] shen2 2024/1/9 10:04 WPS PDF 3% 153 KB
L - »
] shen3 2024/1/9 10:04 WPS PDF 3785 127 KB
=] »
3] shend 2024/1/9 10:04 WPS PDF 37 89 KB
NaEs + -
o ) s 2024/1/9 10:04 WPS PDF 3785 206 KB‘ FERKPa)
SHE(N): | "B "shen” "heg]” "shen2" "shen3” v\ (*.pdf)

80 82
o EIO) B I H 950 ms i T50ms





