碧云AR小程序维护说明
部署静态文件的服务器：112.74.77.127      C盘下的nginx->html文件夹下
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1， easy ar
进入easy ar官网 https://www.easyar.cn/
登陆后进入控制台，在左侧栏中选择 “云识别管理”中新建云识别图库
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根据需求选择服务（每个账号有14天的免费试用时间）

添加识别图片：
点击对应的识别库，选择管理进入识别库信息页面，点击上传图片，添加识别图片，宽度处默认20
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Easy ar在小程序中的使用
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Token以及APIKEY的生成：
在easy ar控制中心的左侧栏中点击“云服务 API KEY”在对应的应用中点击管理，进入APIKEY详情页，其中APIKEY直接复制，token需要选择时间期限进行生成，将这两条数据存放到服务器中的config.json中
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识别库中获取图片ID
添加成功的识别图片会生成一个ID，将这个ID存入服务器上的esayID.json文件中
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[bookmark: _GoBack]Nginx配置ssl证书（小程序中必须必须使用https 且备案域名）
1/ 服务器
112.74.77.127 Administrator/1qazxsw2

2/ nginx
C:\nginx\conf\  server config
C:\nginx\html\ 目录是静态文件目录

3 ssl 配置
3.1 阿里云申请免费ssl证书，一年有效期。
选用文件验证方式，把域名填好，下载验证文件到 nginx的html目录下的.well-known/pki-validation/目录下。
文件管理器中如果创建.well-known提示无效的话，可以在cmd中 mkdir创建。
先以http形式验证，等验证好后再配置https。

3.2 下载pem和key文件 放在 conf\cert目录中
在nginx.conf  文件中，添加一段 server 配置：

server {
    listen       443 ssl;
    server_name  byar.shsening.com;
    ssl on;
    ssl_certificate      cert/byar.shsening.com.pem; 
    ssl_certificate_key  cert/byar.shsening.com.key; 
    ssl_session_timeout  5m;
    ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC4;
    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_prefer_server_ciphers  on;
    location / {
       root   c:/nginx/html;
       index  index.html index.htm;
    }
}

4/ 解压缩项目文件到 c:\nginx\html目录下。
5/  cmd 中 cd到 c:\nginx\nginx.exe 启动。

另外 nginx 开启 log ：    access_log  logs/access.log;
另外 nginx 开启 目录 ：   autoindex on;
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