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[bookmark: _Toc788751111]一，终端上报接口
[bookmark: _Toc123369646]http上报
http数据上报地址：http://xxx.xxx.xxx:port1/dataapi/device/report
请求方式：post

响应参数：
	参数名
	类型
	描述

	code
	int
	接口返回码

	msg
	string
	接口返回信息



[bookmark: _Toc1151920967]mqtt上报
mqtt地址 ws:xxx.xxx.xxx.xxx:port2
mqtt数据上报topic:device_data

[bookmark: _Toc770614664]上报数据格式：
例：{
userID:”userID”,
deviceID:”deviceID”,
testingId:”1-2-1”,
time:”yyyy-mm-dd hh:mm:ss”,
cellID:”cellID”,
cellId:100,
scrsrp:100,
scarfcn:100,
scpci:100,
scrsrq:100,
scsinr:100,
bluetooth:[
{
UserId:”userid”,
Mac:”Mac”,
Rssi:”Rssi”
},
{
UserId:”userid”,
Mac:”Mac”,
Rssi:”Rssi”
}
...
]


}

	userID
	string
	设备号

	deviceID
	string
	机器识别号，手机号码或其他唯一标识

	testingId
	string
	测试标识：测试阶段上报，非测试阶段可空

	time
	string
	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

	cellId
	int
	

	scrsrp
	int
	

	scarfcn
	int
	

	scpci
	int
	

	scrsrq
	int
	

	scsinr
	int
	

	bluetooth
	json数组
	

			UserId
	string

	Mac
	string

	Rssi
	string


     
	UserId
	string

	Mac
	string

	Rssi
	string



	UserId
	string

	Mac
	string

	Rssi
	string


    ......







2， [bookmark: _Toc246782791]后端服务接口
[bookmark: _Toc887445980]当前在线人员最新位置

接口描述：查询当前时间的在线人员的定位位置
请求方式：POST

请求Body参数（application/json）：
	参数名
	类型
	是否必须
	描述

	CurrentTime
	string
	是
	注册日期




响应参数：
	参数名
	类型
	描述

	code
	int
	接口返回码

	msg
	string
	接口返回信息

	data
	object
	接口返回数据，详情见下表




响应参数 data
		peopleID
	string
	工作牌号

	track
	Json,轨迹数组按先后顺序
	移动路径

		devicePhone
	string
	手机号
	

	x
	float
	空间位置x坐标
	

	y
	float
	空间位置y坐标
	

	z
	float
	空间位置z坐标
	

	time
	string 
	时间
	






	peopleID
	string
	工作牌号

	track
	json数组，轨迹按先后顺序
	移动路径

		devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 
	时间











[bookmark: _Toc1030657445]根据人员查询历史轨迹

接口描述：查询指定人员的历史轨迹
请求方式：POST

请求Body参数（application/json）：
	参数名
	类型
	是否必须
	描述

	peopleID
	string
	是
	工作牌号

	starttime
	string
	是
	起始时间

	endtime
	string
	是
	截至时间




响应参数：
	参数名
	类型
	描述

	code
	int
	接口返回码

	msg
	string
	接口返回信息

	data
	object
	接口返回数据，详情见下表




响应参数 data
	参数名
	类型
	描述

	peopleID
	string
	工作牌号

	track
	json数组，轨迹按先后顺序
	历史轨迹

		devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 
YYYY-MM-DDHH:mm:ss
	时间


     
	devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 
YYYY-MM-DDHH:mm:ss
	时间



	devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 
YYYY-MM-DDHH:mm:ss
	时间


    ......




[bookmark: _Toc656581413]根据工作牌号查询最新位置

接口描述：查询指定人员的最新位置
请求方式：POST

请求Body参数（application/json）：
	参数名
	类型
	是否必须
	描述

	peopleID
	string
	是
	工作牌号




响应参数：
	参数名
	类型
	描述

	code
	int
	接口返回码

	msg
	string
	接口返回信息

	data
	object
	接口返回数据，详情见下表




响应参数 data
	参数名
	类型
	描述

	deviceId
	number
	设备编号

	devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 格式：YYYY-MM-dd HH:mm:ss
	时间

	peopleID
	string
	工作牌号

	peopleName
	string
	人员姓名




[bookmark: _Toc1392830005]批量查询历史轨迹

接口描述：批量查询一组人员的历史轨迹
请求方式：POST

请求Body参数（application/json）：
	参数名
	类型
	是否必须
	描述

	peopleIDs
	String, 用”,”分割
	是
	工作牌号组，用逗号分割

	starttime
	string, 格式：
YYYY-MM-dd HH:mm:ss
	是
	起始时间

	endtime
	string格式：
YYYY-MM-dd HH:mm:ss
	是
	截至时间




响应参数：
	参数名
	类型
	描述

	code
	int
	接口返回码

	msg
	string
	接口返回信息

	data
	object
	接口返回数据，详情见下表




响应参数 data
	参数名
	类型
	描述

	
	peopleID
	string
	工作牌号

		devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 
YYYY-MM-DDHH:mm:ss
	时间






	peopleID
	string
	工作牌号

		devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 
YYYY-MM-DDHH:mm:ss
	时间






	peopleID
	string
	工作牌号

		devicePhone
	string
	手机号

	x
	float
	空间位置x坐标

	y
	float
	空间位置y坐标

	z
	float
	空间位置z坐标

	time
	string 
YYYY-MM-DDHH:mm:ss
	时间
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