人民广场功能清单
1，现场测试：
人员安排：培训数据采集人员，确保他们了解数据采集的流程和要求。分配具体任务给每个采集人员，包括负责的区域、采集的数据类型等。
分配采集工具：为每个采集人员配备智能手机或专业数据采集设备，确保设备能够准确记录位置信息。检查设备的电量、存储空间和网络连接，确保数据采集过程不会中断。
规划行走路线：根据地铁站台的布局和地形，规划出合理的行走路线。划分不同的采集区域，并为每个区域分配特定的采集人员。制定匀速运动的指导原则，确保数据采集的均匀性和准确性。
2， 数据处理：
数据清洗：去除无效数据，如重复数据、异常数据等。对数据进行初步分析，检查是否存在明显的错误或遗漏。
位置转换：利用地理信息系统（GIS）或相关软件，将标注的规划路线和图片对应的像素点进行匹配。通过地理坐标转换算法（如经纬度转换算法），将像素点坐标转换成实际的经纬度坐标。确保转换的准确性和一致性，以便后续的数据分析。
位置验证：选取一部分转换后的经纬度坐标点，将其导入到地图软件中。验证这些点在地图上的位置是否与实际地铁站台布局相符。如果发现位置偏差或错误，需要返回数据清洗和位置转换步骤进行修正。
3，定位算法训练：
定位算法选择：根据业务需求和数据特点最终选择使用指纹算法。指纹算法	是一种基于无线信号（如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等）的定位技术。它依赖于收集	环境中的无线信号特征（如信号强度、到达时间等），并将这些特征作为“指纹”	存储在数据库中。当需要定位时，通过与预先存储的指纹库进行匹配来确定位置。
特征工程：从原始数据中提取与定位相关的特征。对于指纹算法，这些特征	可能包括各个接入点的信号强度、信号衰减模式、信号到达时间差（TDOA）等。	选择对定位准确性有重要影响的特征，同时去除冗余或无关的特征。对提取的特	征进行必要的转换或标准化。
[bookmark: _GoBack]算法训练：准备用于训练的数据集，并为每个位置点标注正确的位置信息。	选择或设计一个适合指纹定位算法的模型，使用标注数据对模型进行训练，	通	过调整模型参数来优化定位性能。
算法评估：使用验证集对模型进行评估，评估指标包括准确率、召回率
4，定位算法推理：
实时数据处理：对实时采集的无线信号数据进行必要的预处理，如滤波、去	噪等。从预处理后的数据中提取与定位相关的特征，与训练时使用的特征保持一	致。
算法应用：将提取的特征与预先存储的指纹库进行匹配，找到最相似的指纹	对应的位置信息。根据匹配结果和模型输出，得到预测的位置信息。
5. App上报接口：
数据接收：接收来自App的用户上报数据，这些数据可能包括用户的位置	信息（如经纬度、楼层、房间号等）、行为信息（如点击事件、浏览记录等）、	设备信息（如设备型号、操作系统版本等）以及其他自定义数据。
数据验证：使用加密算法对上报数据进行签名验证，确保数据在传输过程中	未被篡改；同时，检查数据的格式、范围等是否符合预期，如位置信息是否在合	理范围内、行为信息是否对应有效的操作等。
数据存储：根据数据的特点和业务需求选择合适的数据库系统（如关系型数	据库MySQL、非关系型数据库MongoDB等），设计合理的表结构和索引策略，	确保数据的快速存储和查询。
反馈机制：在接收到App的上报请求后，通过HTTP响应或WebSocket等方	式向App发送处理结果或状态信息。
6. 业务定位接口：
位置查询：接收用户或设备的查询请求，解析请求中的位置参数（如设备ID、	时间戳等），根据预先存储的室内地图数据和定位算法计算出当前或指定位置的	室内定位信息（如房间号、楼层号、区域名称等），并通过接口或消息推送返回	给请求方。
轨迹回放：接收用户或设备的轨迹回放请求，解析请求中的时间范围和机器	号参数，从数据库中检索出该机器号在指定时间范围内的位置数据，然后按照时	间顺序将这些位置数据连接成轨迹并推送到客户端。
接口安全：确保数据在传输过程中的安全性；对接口进行身份验证和权限控	制，只有经过验证的合法用户才能访问接口；对接口请求进行参数验证和过滤，	防止恶意请求和注入攻击；定期对接口进行安全审计和漏洞扫描，及时发现并修	复潜在的安全隐患。

