RPPS-99测试报告


1，RPPS-99鞋垫鞋外地面单点测试
	将鞋垫放置在水平地面，分别使用1KG、500G以及200G砝码对所选单点进行施压，获取对应数据。通过数据分析每个点的误差以及分析压力和输出值的关系、鞋垫正反面差值。
	
	选取点数
	平均值（千欧）
	正/反
	测试环境
	测试时间

	1KG
	15
	3.161
	正面
	静态硬质水平地面
	2023.03.02

	
	15
	2.963
	反面
	静态硬质水平地面
	2023.03.02

	500G
	15
	2.531
	正面
	静态硬质水平地面
	2023.03.02

	
	15
	2.059
	反面
	静态硬质水平地面
	2023.03.02

	200G
	15
	1.509
	正面
	静态硬质水平地面
	2023.03.02

	
	/
	/
	/
	/
	/


	[image: ]
途中标红部分为选定的测试点，这些测试点分别使用三种砝码测试正面以及背面，同时记录数值（因200G砝码无法在背面平稳站立，所以暂无200G砝码的背面数据）[image: ]
[image: ]
数据分析：根据数据所得，测试鞋垫正面时1KG以及500G砝码测试的15个点的误差较小范围在1%以内，200G砝码误差在10%以内;
	而在进行背面测试时测试数据相差较大（平均最小值2034，最大值3205）
	

鞋垫正面砝码重量与输出值关系图




2，RPPS-99鞋垫人脚区域测试
	将鞋垫放置在地面，同一个人脚掌对其施压，分别采集正面和背面数据进行对比
	姓名
	体重
（公斤）
	次数
	正面
（千欧）
	背面
（千欧）
	测试环境
	测试时间

	王荣
	
	
	55.739
	61.01
	静态硬质水平地面
	2023.03.02

	
	
	
	
	
	静态硬质水平地面
	2023.03.02


[image: ]
数据分析:正常脚型标准站姿下，外侧脚掌和脚后跟受力较大，可以根据输出的数据看出各区域受力占比。
	
测试结论:可以通过数据判断脚型是否为扁平足



3，RPPS-99鞋垫鞋内人脚区域测试
	将鞋垫放置在平底板鞋内，同一双鞋垫由同一人穿戴静态站立测试

	姓名
	体重
（公斤）
	次数
	左脚
	右脚
	测试环境
	测试时间

	
	
	第一次
	37．8467
	63．5402
	较软橡胶鞋底
	2023.03.02

	
	
	第二次
	42．1311
	48．27261
	较软橡胶鞋底
	2023.03.02



数据分析:通过两次测试发现两次测试数据结果差异较大（总值相差10千欧）误差大概10%（可能数据量太少导致结果不准确）


4，RPPS-99鞋垫正面地面人脚区域测试
	将鞋垫平放在硬质地面上，真人其中一只脚踩在鞋垫上，站立平稳后开始采集数据。将结果计算后得出单只鞋垫承受的体重和测试人员体重是否呈1/2关系。
	由输出值转为体重计算方法:
(1)首先计算每一帧的总和Sum。
(2)单位转换 Khome=Sum/10000
(3)根据线性关系，由电阻值转换为压力值 N = Khome/0.014(其中0.014为线性关系的斜率)
(4)将压力值转化为公斤 K = N/9.8


	姓名
	体重
（公斤）
	鞋垫
	次数
	计算结果
（公斤K）
	测试环境
	测试时间

	王荣
	
65
	右脚
	第一组
	32.4
	硬质地面
	2023.03.09

	
	
	右脚
	第二组
	35.38
	硬质地面
	2023.03.09

	
	
	右脚
	第三组
	33.93
	硬质地面
	2023.03.09



[bookmark: _GoBack]数据分析:根据计算后的结果可以看出单只鞋垫所承受重量与体重呈1/2关系


列2	 200G	500G	1000G	1.5089999999999999	2.5310000000000001	3.161	
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