瑞金医院部署维护说明
1， 服务端
配置：在config文件下配置要连的数据库信息
[image: ]
启动：npm start
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2,前端项目
目录结构：
[image: ]


2， nginx部署说明
在nginx->conf->nginx.conf文件中进行配置
[image: ]
访问路径中的html为nginx目录下的html文件夹（前端项目存放在该目录下，所以访问路径不需要更改）
项目访问地址为    http://xxx.xxx.xxx.xxx:800/gis


[bookmark: _GoBack]4，前端部分数据说明（目前部署的项目是使用的静态资源，后期需向数据库请求数据）
数据格式要求
Function3.js中
目前静态数据通过script标签引入
在function3.js中将数据赋值给变量
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静态数据格式(后续从数据库获取数据格式与静态数据格式相同)
1，PCI_outdoor.js(该数据用于界面中室外PCI模型展示)
[image: ]
SitenameCN:室外宏站中文名称
SiteAddress:室外宏站地址
eNodeBID:ID
Longitude:经度
Latitude:纬度
AnHight:高度
DirectionalAngle:rru角度
frequencyRange:信号频率

2，msisdn_list.js(该数据中每条数据对应不同的设备，具有唯一性)
[image: ]
msisidn_id:设备名数据表中的id
msisidn:设备id
name_:设备名称


3， msisidn_position(该数据用于大楼模型内的设备定位点，其中静态数据缺少时间字段，后续改为从数据库获取时要添加一条时间数据)
[image: ]
msisdn:设备ID
Lon:经度
Lat:纬度
Height:高度
Id:数据表中的顺序id
Name_:设备名称


弹出框部分接口说明
轨迹查询方法(该弹出框代码位置:widgets->rruRouterReplay目录下)
view.js处代码
[image: ]

PCI查询弹出框(该弹出框代码位置:widgets->widget_shequ目录下)
该界面可以通过选择不同楼层展示不同的数据（目前缺少数据，数据库修复好可以从数据库获取数据）
数据格式
{
AntHeight:高度，
PCI:PCI编号，
LNCEL_LCR_ID:ID
}


设备定位询弹出框(该弹出框代码位置:widgets->widget_tiaojie目录下)
该界面可以通过选择不同设备名称或楼层展示不同的数据（目前缺少数据，数据库修复好可以从数据库获取数据）
{
name_:设备名称,
time:时间，
test_floor:楼层，
msisidn:设备编号，
Lon:经度，
Lat:纬度
}
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Let datas = PCI_data.RECORDS

console.1ogmdatas,“pci_data"

var PCI_position_layer = new mars3d.layer.GraphicLayer({
pid:99,
name: 'PCI’,

show:false
1
map.addLayer (PCI_position_layer)
// $.ajax({

// type:'get’,
// dataType: 'ison’,
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